ПАМЯТКА
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ.
       При нахождении на железнодорожных путях необходимо соблюдать меры предосторожности:
· Проходить вдоль путей только по обочине пути или середине междупутья, при этом следить за движущимися поездами, движущими составами и локомотивами на смежных путях, особенно внимательными нужно быть у стрелочного перевода. Рекомендуется переходить в зоне стрелочного перевода на расстоянии не менее чем за 5 м от подвижного рельса;
· Переходить пути нужно под прямым углом. Категорически запрещается наступать ногой на рельс, так как на накатанном рельсе можно поскользнуться;
· При переходе через путь, занятый стоящим подвижным составом, пользоваться только переходными площадками, а у пассажирских вагонов открытыми тамбурами. Категорически запрещается подлезать под вагоны.
· Прежде чем сойти с тормозной площадки вагона на междупутье, надо убедиться в исправности подножки и поручней, в отсутствии посторонних предметов на междупутье, а также в отсутствии движущихся по смежному пути на опасном расстоянии локомотива или вагонов. При сходе с тормозной площадки держаться за поручни. 
· Ходить между составами только посередине междупутья. Стоящие на пути поезда, составы, группы вагонов, группы вагонов и локомотивы обходить надо на расстоянии не менее 5 метров от них. Проходить между расцепленными вагонами разрешается при условии, что расстояние между ними не менее 10 метров. Категорически запрещается перебегать путь перед движущимся составом.
